1.00 -- (2019-09-09)
-----------------
  （通用）
  *修复issue #227 （小部分硬件的固件兼容问题）

1.00 -- (2019-09-09)
-----------------
  （通用）
  *增加多语言支持及动态切换
  *增加两种界面风格（清新和暗黑）及动态切换
  *改善4K/高DPI显示支持
  *增加文件类型设备的关闭功能
  *增加文件保存遇到问题时的信息提示
  *VCD等导出文件的格式修正
  *其他显示问题

  （逻辑分析仪）
  *迭代到V3版本的协议解码库
  *增加多个新的协议解码，解码器总数增长到97个
  *改进某些解码器的选项和解码速度
  *修复某些解码器的选项设置无法保存和载入的问题
  *修复某些采样率下，时间测量不准确问题
  *修复stream模式的通道选择
  *修复200M及以上采样率不能设置滤波器的问题
  *修复长时间采样数据进行解码时，特定采样点的边沿识别问题
  *修复区域解码时，解析进度的显示问题
  *改进通道间信号的时间差测量

  （示波器）
  *改进示波器的自动测量功能，实现20种参数的自动测量
  *改进自动测量的选择和显示方式
  *实现x-y模式的李萨茹图显示
  *实现加/减/乘/除的数学运算通道
  *增加水平方向的测量标尺
  *改进频率测量方式，以当前触发电平为参考点
  *修复水平分辨率改变时，上一次采样波形的缩放和频率显示问题
  *修复csv导出数据和实际显示电压值有偏差的问题
  *改进低频信号以及特殊信号的频率自动测量算法
  *改进示波器的autoset功能
  *改进示波器的自动校准程序

  （数据记录仪）
  *增加默认纵轴的显示标尺设置

0.99 -- (2018-05-30)
-----------------
  （通用）
  *为主窗口添加边界的分界线
  *修复双标题窗口的问题 #130
  *修复在标尺区域用右键移动光标，测量结果不更新的问题
  *添加采样时长设置，替代之前的采样深度设置
  *改进保存/打开以及导出文件的支持
  *其他小问题

  （逻辑分析仪）
  *添加更多的解码器
  *添加跨通道的边沿距离测量工具
  *增加RLE硬件压缩选项

  （示波器）
  *添加DSCopeC20/DSCopeC20P设备支持
  *改进通道选项设置的UI界面
  *改进自动设置功能

  （数据记录仪）
  *为DSCope系列设备，添加DAQ模式功能

v0.98 -- (2017-07-29)
----------
  （通用）
  *解决某些USB端口上电无法正确配置硬件，指示灯一直为红色的问题
  *改进所有移动操作，同时支持press-drag和select-move-release两种操作模式
  *更新文档，并集成到软件的菜单中
  *改进“关于”菜单的内容显示，增加changelogs等历史信息
  *固件更新

  （逻辑分析仪）
  *改进异常情况下解码内容的显示比例控制
  *修复深度大于4G时，文件保存进度的显示问题
  *修复在部分通道使能的情况下，导出文本文件不正确的问题
  *修复查找特定波形时，结果与设置不符，以及越界崩溃的问题
  *修复深度为16G时，滑动窗口的滚动条越界的问题

  （示波器）
  *修复示波器自动调零不能完成的问题
  *改进示波器背景噪声的处理方式


v0.971 -- (2017-06-07)
----------
  *解决导出csv文件软件崩溃的问题
  *解决某些精简系统下，运行找不到dll文件的问题
  *增加一些解码协议（DMX512等）
  *解决老版本硬件插拔过程中驱动切换导致无法正确配置的问题

v0.97rc3 -- (2017-05-09)
----------
  （通用）
  *增加窗口隐藏状态下采样进度的显示
  *解决软件初始化窗口状态错误，无法最大化/最小化问题
  *解决中文安装目录下，硬件初始化不成功的问题
  *解决外接显示器切换时，软件窗口无法显示的问题
  *解决鼠标从窗口边沿移回后显示状态不正确的问题
  *解决点击状态栏无法切换窗口显示/隐藏的问题
  *解决打开非法文件软件崩溃的问题
  *改进图形的渲染方式，提高软件运行的流畅度

  （逻辑分析仪）
  *增加64位程序，扩展程序可用存储空间
  *增强stream模式，扩展最大采样深度到16G
  *增加buffer模式下停止选项，允许中途停止上传已采集的数据
  *增加协议解码中数据采样点的图形化标识
  *增加基于光标的边沿统计功能
  *增加协议搜索的位置标记，以及固定显示比例的选项
  *解决协议解码出现buffer empty error的bug
  *解决删除stack解码时，软件崩溃的问题
  *解决大深度下，触发位置导致数据显示错误的问题
  *解决某些情况下协议解码设置出现乱码的问题
  *更新协议解码器的实现，增强稳定性
  *增加插入光标时，边沿的自动吸附功能

  （示波器）
  *解决示波器单通道运行状态下，打开另外一个通道，软件崩溃的问题
  *解决stop状态下，移动垂直位置后，零点偏移的问题
  *解决单双通道切换时，数据对应错乱的问题
  *解决窗口背景被重复渲染，导致窗口颜色变化的问题

v0.97rc1 -- (2016-12-21)
----------
  （逻辑分析仪）
  *增强stream模式的功能，实现3通道@100M/6通道@50M/12通道@25/16通道@20M
  *改进内存结构，扩展存储深度，解决大内存申请失败的问题
  *解决通道数据间的耦合，未使能的通道不占用内存
  *增加协议设置的保存和自动载入
  *增加循环模式，支持自动触发采集
  *重新实现数据渲染的算法，使得波形显示更加精确
  *改进高级触发的逻辑，增加连续模式（脉宽）触发
  *改进光标测量的方法，支持16组任意光标间的距离显示
  *解决采样率大于100MHz时，某些情况不能正确触发的问题
  *解决触发位置显示不准确的问题
  *实现400M采样率下的串行触发
  *实现stream模式下的任意通道配置
  *改进文件保存过程的进度显示，添加保存取消功能
  *解决某些情况保存文件不成功的问题
  *解决输入非法文件软件崩溃的问题
  *解决区域解码没有图形显示的问题
  *增加时间轴显示区域映射到协议列表显示的功能
  *增加文件设备的最大高度选项，以及选项的保存和自动载入

  （示波器）
  *解决dsl文件无法正常载入的问题
  *解决单次触发波形延迟显示的问题

v0.96 -- (2016-08-03)
----------
  **增加文件操作的路径记忆功能
  **改进usb传输的稳定性
  **自定义UI窗口的title，使显示风格一致
  **修改配置存储路径，避免文件读写权限问题
  *优化UI显示，改为深背景色
  *修正运行过程中产生的内存泄露问题
  *增加新版示波器硬件的支持
  *改进鼠标交互的操作逻辑
  *改进多线程同步导致程序不稳定的问题
  *优化和统一设备驱动程序

  （逻辑分析仪）
  **增加协议列表内容的多行数据搜索
  **增加保存文件的触发位置和绝对触发时间
  *增加协议列表显示功能
  *增加协议内容搜索功能
  *增加协议数据导出为文本文件
  *优化协议解析模块的速度和内存使用
  *优化协议解析脚本（目前已优化的协议包括i2c, uart和spi）
  *增加协议解析的起始和结束位置自定义功能
  *增强串行触发，增加匹配内容的counter
  *改进协议解析的显示效果和设置
  *添加触发的绝对时间显示

  （示波器）
  **增加auto/trigger自动切换功能
  **增加触发灵敏度设置
  **增加触发状态显示
  **修正测量显示在某些情况下自动重置的问题
  *增加FFT频域分析模式和显示（最大支持16K深度，支持加窗函数，支持线性和db显示模式）
  *改进调零的过程，优化参数读取和设置
  *支持手动微调调零的结果
  *增加手动调整每一级放大倍数的功能
  *修正窗口大小变化时波形显示幅度的问题
  *修正测量选项在某些模式下导致软件崩溃的问题
  *修正在某些模式下启动运行无波形显示的问题


v0.95 -- (2015-12-08)
----------
  （逻辑分析仪）
  *增加RLE压缩模式，扩展高采样率下的采样深度
  *修改模式设置逻辑，固定通道数
  *增加逻辑分析仪的边沿计数，通道内单击然后移动鼠标就可以对任意通道进行边沿计数
  *修正多次运行协议解析时的内存泄露问题
  *增加信号最高高度的设置，解决通道数量较少时的显示问题
  *修正添加组信号时程序崩溃的情况
  *修正使能不连续通道之后出现重复通道的问题
  *修正保存文件再载入时的通道显示错误
  *增加添加标签的快捷键（双击鼠标左键）
  *修正其他显示问题和bug

  （示波器）
  *增加文件导出和载入功能
  *修正触发模式下，大时基到小时基的等待时间
  *改进波形参数的显示和设置方式
  *增加Vrms/Vmean/Vp-p的计算和显示
  *修正session载入设置时的问题
  *改进测量标尺Add和Del的逻辑
  *修正其他显示问题和bug
    
v0.94 -- (2015-06-20)
----------
  *增加配置保存和自动载入功能
  *增加波形观察窗口的拖拽滑动效果
  *改进dock窗口的显示，增加滚动条
  *修改其他界面显示问题

  （逻辑分析仪）
  *升级高级触发计数，从16bit到32bit
  *增加串行总线的高级触发功能
  *修正载入文件时的内存泄露问题
  *修正无采样数据时，删除group通道导致软件崩溃的问题

  （示波器）
  *增加波形窗口宽度、周期、频率、占空比以及幅度的测量
  *修正demo模式下单次采样崩溃的问题
  *增加触发释抑时间的设置功能
  *修正单双通道切换导致的崩溃或者无波形输出的问题
  *修正正常采样之前开始单次采样时，波形显示不正确的问题
  *修正单通道单次采样触发点的定位问题
  *修正某些情况下单通道使能时触发电平无法调节的问题

v0.931 ——（2015-05-21）
----------
  *修正Demo模式下的触发位置设置超出范围的问题
  *修正示波器通道1的频率测量问题
  *修正示波器方波输出频率为1KHz
  *修正无法保存（save）文件的问题
  *升级逻辑分析仪的触发计数到32bit

v0.93 ——（2015-05-06）
----------
  *升级到qt5的库
  *修改stdc++11的编译问题
  *改善逻辑分析仪的测量功能，提高测量的精确度
  *增加逻辑分析仪模式下占空比的测量
  *解决逻辑分析仪测量时超出数据类型边界的错误
  *增加export选项，导出逻辑分析仪数据为csv/vcd/gnuplot/zip文件
  *增加export选项，导出示波器数据为csv文件
  *增加示波器x1/x10/x100的探头选项
  *在示波器模式下增加鼠标跟随测量以及插入光标的操作
  *修正示波器的频率测量问题，并改进测量精度
  *增加触发位置的电压值显示功能
  *改进示波器设置触发后波形偶尔消失的问题
  *改进示波器触发点的检测和生成
  *修正示波器stream模式下的触发功能
  *修正逻辑分析仪stream模式下设置触发位置后，采样数据重复的问题
  *修正模式切换后设置无法恢复的问题
  *采样参数切换时，保留通道参数的设置
  *修正采样中途停止后，协议解析无法完成的问题
  *修正其他的显示问题

v0.92 ——（2015-03-28）
----------
  *改进硬件配置的逻辑，解决部分USB端口无法使用的问题
  *改进USB数据传输的稳定性，解决某些情况下出现的“Failed to Start Session”错误
  *解决逻辑分析仪内存申请失败时软件出现崩溃的情况，改为跳出提示窗口
  *解决逻辑分析仪在Stream模式下信号采样时钟的频率不正确的问题
  *解决逻辑分析仪的协议解析中可视按钮的设置问题
  *解决示波器单通道使能时采样波形出现锯齿的问题
  *改进示波器的波形显示方式，在低频时采用滚动显示的方式显示连续波形
  *时间轴的从最长400ms/div增加到10s/div
  *改进触发电平的设置，使其跟随垂直方向的偏移
  *解决示波器不同通道之间时间轴调节不同步的问题


v0.91 ——（2015-03-18）
----------
  *解决DSCope运行过程双击显示区域弹出错误窗口的问题
  *解决DSCope调零过程中导致波形无法正常显示的问题
  *解决DSCope在单通道模式下，信号频率测量不正常的问题
  *解决DSCope的采样深度和采样频率的设置调节问题
  *解决DSCope的垂直调节和水平调节转盘的使能错误问题
  *其他的bug修正


v0.9 ——（2015-03-16）
----------
  *支持DSLogic Pro和DSCope硬件的初始版本
