v1.3.2 -- (2024-04-27)
----------
 （通用）
 *修复在多屏之间拖动窗口导致的崩溃问题
 *增加windows原生窗口支持的拖拽和窗口排列功能
 *优化不同DPI下窗口和字体的自适应功能
 *修复macOS下固件缺失的问题
 *修改光标的颜色分配，提高清晰度
 *修复windows下首次创建日志文件失败的问题
 *修复显示区域遮盖以及字体显示不全等问题

 （逻辑分析仪）
 *增加区域波形保存和导出功能
 *修复区域解码时，光标设置超出波形区域导致的崩溃问题
 *修复loop模式下特定采样参数采集崩溃的问题
 *修复解码结果多字节搜索导致的崩溃问题
 *修复距离测量时的边沿无法选中的问题
 *增加添加解码器时，必要通道没有设置时的提醒功能
 *增加loop模式下自动滚动到最新波形的功能
 *修复部分协议解码（CAN/QSPI/DMX512/LIN/...）的问题

 （示波器）
 *修复自动测量中的脉冲数测量精度问题
 *修复单通道使能时导出文件的问题
 *修复采集过程修改FFT参数导致的崩溃问题
 *修复数学运算的波形以及垂直分辨率计算的问题
 *修复通道偏置超出边界时的波形异常问题
 *修复鼠标测量的精度问题

v1.3.1 -- (2023-09-28)
----------
 （通用）  
 *修复linux/macOS系统下发布的错误bin文件

 （逻辑分析仪）
 *增加新的硬件支持（USB2.0接口/1G采样率)
 *修复U3Pro系列无法使用外部时钟的问题
 *修复重复模式下的触发位置显示问题
 *修复重复模式下鼠标测量不更新的问题
 *优化阈值电压的精度
 *修复Timing解码器的问题
 *扩展DMX512解码器每一帧解码的字节数量

 （示波器）
 *修复U3P100首次触发测量值错误的问题
 *修复自动测量值在窗口大小变化时的错误
 *修复自动测量结果保存到dsl文件的问题
 *修复dsl文件的占空比载入错误

 （数据记录仪）
 *修复波形导出为csv文件的值错误，包括位移和精度等问题
 *修复窗口大小变化时的波形显示问题
 *修复不同通道使能情况下的波形采集和显示问题

v1.3.0 -- (2023-07-18)
----------
 （通用）  
  *改进设备管理的实现，解耦和波形采集显示的绑定
  *支持界面字体大小设置和实时切换    
  *修改多语言框架，支持多语言扩展
  *修改配置文件的保存格式
  *修改数据文件的加载逻辑和显示
  *优化多设备切换的逻辑和实现方式
  *切换时强制提醒是否保存数据
  *更新Demo演示的内容
  *增加日志的查看和清除

 （逻辑分析仪）
  *stream模式支持实时显示
  *增加滚动（loop）采集模式，可一直保持采集，实时滚动显示
  *更新重复（repeat）采集模式，波形切换前始终保持上一次采集的显示
  *更新波形边沿的显示和查找
  *增加和修复解码器（如：can-fd，mipi-rffe， UFCS等）
  *支持解码器和波形通道任意顺序排列，并记忆排列顺序
  *支持多列解码结果导出到同一个csv文件
  *支持解码器名称和解码通道名称的对应和保存
  *解码器选项支持中文翻译

 （示波器）
  *更新示波器通道的数据存储方式
  *修复单通道时，文件保存的问题

v1.2.2 -- (2023-01-11)
----------
  （通用）
  *增加快捷键对ctrl/shift/alt的识别
  *修复保存文件过程中多次点击崩溃的问题
  *修复macOS下截图崩溃的问题
  *改进CSV文件的保存精度

  （逻辑分析仪）
  *支持新的硬件和固件版本
  *清理0:UART协议的outputs申明
  *增加CAN解码器对CANFD的支持
  *修复某些解码器的wait错误
  *修复QI解码器的错误
  *修复SPDIF解码器对不完整帧的解码
  *增加USB PD协议的消息类型支持

  （示波器）
  *修复不同通道数的dsl文件载入后测量值显示问题
  
1.2.1 -- (2022-08-27)
----------
  （通用）
  *修复安装路径的多语言支持
  *修复某些云桌面系统无法识别设备的问题
  *增加日志记录，以及日志级别设置功能

  （逻辑分析仪）
  *修复保存文件时，I2C解码器无法自动保存的问题
  *修复保存文件时，中文通道名称的乱码问题
  *修复某些解码器对无效数据的解码报错问题
  *添加parallel解码器的数据格式选择
  *修复DSLogic U3Pro32在USB2.0连接下的通道模式选择问题
 
  （示波器）
  *修复特定情况下缩放波形，中心位置偏移的问题

1.2.0 -- (2022-07-05)
-----------------
  （通用）
  *修复某些情况下大文件保存失败的问题
  *优化文件的保存速度
  *修复USB2.0设备在macOS下自动识别的问题
  *修复系统缩放导致的窗口显示异常问题
  *修复标题栏按钮的隐藏问题
  *修复采集和解码过程导致的assert错误
  *修改文件保存的过程窗口
  *修复文件载入过程的操作错误
  *修复截图操作无法执行的问题
  *统一基于cmake的编译方式
  *修复窗口移出屏幕后无法恢复的问题
  *修复其它显示问题

  （逻辑分析仪）
  *增加协议搜索功能
  *增加多层协议添加时的自动堆叠功能
  *优化解码器的内存资源占用
  *增加特定解码器对数据结果的格式转换的支持
  *增加鼠标拖拽滑动的使能/关闭选项
  *增加csv导出的格式选择（原始/压缩）
  *修复波形向左查找失效的问题
  *优化parallel解码，并增加到32个数据通道
  *优化mdio协议的时钟边沿设置
  *修复flexray解码器的问题
  *修复ps/2解码器的问题
  *优化sdcard解码器
  *扩展重复模式的间隔时间最小到0.1秒
  *解码器数量增加到138个

  （示波器）
  *修复csv文件导出时的数据精度问题
  *修复停止状态下半屏数据的math波形生成问题
  *去除无效的边沿计数测量显示
  *修复触发窗口移动导致软件崩溃的问题
  *修复特定情况下时间标尺显示错误的问题

  （数据记录仪）
  *修复超低采样率的数据间隔错误问题

1.1.2 -- (2020-05-11)
-----------------
  （通用）
  *中文路径和中文名的文件保存和载入
  *修复双击dsl文件无法打开的问题

  （逻辑分析仪）
  *增强uart协议的data bits选择
  *增加QSPI和MIPI DSI协议
  *增强LPC写周期的解码
  *修复超长时间解码结果导出时时间记录的精度问题
  *修复解码器多行结果的乱序显示问题
  *修复issue #306（错误的vcd文件标识符）

1.1.1 -- (2020-04-09)
-----------------
  （通用）
  *替换为svg矢量图标，优化高分屏下的显示体验
  *修复DPI Scale较大时，初始化显示窗口超出屏幕边界的问题

  （逻辑分析仪）
  *修复U3Pro16/U3Pro32设备Type-c接口正反插的识别问题
  *修复解码器问题（i2c的stop，DMX512的break增强识别）

  （示波器）
  *改进U2B100/U3P100在进行自动校准时的增益控制
  *修复第一次触发被忽略的问题

1.1.0 -- (2020-02-22)
-----------------
  （通用）
  *增加DSCope U3P100设备（100M带宽/1G采样率/USB3.0示波器）的支持
  *增加DSLogic U3Pro32设备（32通道/1G采样率/USB3.0逻辑分析仪）的支持
  *增加DSCope U2B100设备（100M带宽/1G采样率/USB2.0示波器）的支持
  *增加DSLogic U3Pro16设备（16通道/1G采样率/USB3.0逻辑分析仪）的支持
  *增加设备类型的显示(USB 2.0 / USB 3.0 / 演示设备 / 文件)
  *增加FPGA固件版本check
  *改进文件保存的默认名称和路径记忆
  *修复一些显示和界面语言问题

  （逻辑分析仪）
  *扩展触发通道，支持到最高32通道
  *修复PS/2协议的解析问题（#239）
  *修复cec协议的解析问题（#235）
  *修复解码文件导出的ID问题（#237）
  *修复高级触发的取反逻辑无法正常工作的问题
  *修复其它显示问题

  （示波器）
  *改进高频信号触发的波形抖动问题
  *修复降采样时，采样点选取错误的问题
  *增加20M带宽限制选项（仅DSCope U2B100和DSCope U3P100设备）
  *改进数据捕获和波形显示的同步方式
  *修复stop条件下，改变垂直灵敏度和偏移可能导致波形显示和测量结果不正确的问题
  *修复roll模式下，改变垂直偏移导致波形重头开始采集的问题
  *修复在等待触发的条件下，math通道的水平分辨率无法改变的问题
  *修复在等待触发的条件下，已采集的波形无法改变垂直偏移的问题
  *修复自动测量的参数未自动清除，以及显示的抖动问题
  *修复光标和鼠标跟随测量，在某些条件下显示不正确的问题
  *修复某些条件下切换触发源，可能导致波形无法正常触发的问题

  （数据记录仪）
  *修复垂直偏移没有和硬件设置同步的问题
  *修复某些极端情况下，大量波形压缩显示时可能出现的问题
  *增加波形结果的鼠标跟随测量

1.0.1 -- (2019-09-15)
-----------------
  （通用）
  *修复issue #227 （小部分硬件的固件兼容问题）

1.0.0 -- (2019-09-09)
-----------------
  （通用）
  *增加多语言支持及动态切换
  *增加两种界面风格（清新和暗黑）及动态切换
  *改善4K/高DPI显示支持
  *增加文件类型设备的关闭功能
  *增加文件保存遇到问题时的信息提示
  *VCD等导出文件的格式修正
  *其他显示问题

  （逻辑分析仪）
  *迭代到V3版本的协议解码库
  *增加多个新的协议解码，解码器总数增长到97个
  *改进某些解码器的选项和解码速度
  *修复某些解码器的选项设置无法保存和载入的问题
  *修复某些采样率下，时间测量不准确问题
  *修复stream模式的通道选择
  *修复200M及以上采样率不能设置滤波器的问题
  *修复长时间采样数据进行解码时，特定采样点的边沿识别问题
  *修复区域解码时，解析进度的显示问题
  *改进通道间信号的时间差测量

  （示波器）
  *改进示波器的自动测量功能，实现20种参数的自动测量
  *改进自动测量的选择和显示方式
  *实现x-y模式的李萨茹图显示
  *实现加/减/乘/除的数学运算通道
  *增加水平方向的测量标尺
  *改进频率测量方式，以当前触发电平为参考点
  *修复水平分辨率改变时，上一次采样波形的缩放和频率显示问题
  *修复csv导出数据和实际显示电压值有偏差的问题
  *改进低频信号以及特殊信号的频率自动测量算法
  *改进示波器的autoset功能
  *改进示波器的自动校准程序

  （数据记录仪）
  *增加默认纵轴的显示标尺设置

0.9.9 -- (2018-05-30)
-----------------
  （通用）
  *为主窗口添加边界的分界线
  *修复双标题窗口的问题 #130
  *修复在标尺区域用右键移动光标，测量结果不更新的问题
  *添加采样时长设置，替代之前的采样深度设置
  *改进保存/打开以及导出文件的支持
  *其他小问题

  （逻辑分析仪）
  *添加更多的解码器
  *添加跨通道的边沿距离测量工具
  *增加RLE硬件压缩选项

  （示波器）
  *添加DSCopeC20/DSCopeC20P设备支持
  *改进通道选项设置的UI界面
  *改进自动设置功能

  （数据记录仪）
  *为DSCope系列设备，添加DAQ模式功能

v0.9.8 -- (2017-07-29)
----------
  （通用）
  *解决某些USB端口上电无法正确配置硬件，指示灯一直为红色的问题
  *改进所有移动操作，同时支持press-drag和select-move-release两种操作模式
  *更新文档，并集成到软件的菜单中
  *改进“关于”菜单的内容显示，增加changelogs等历史信息
  *固件更新

  （逻辑分析仪）
  *改进异常情况下解码内容的显示比例控制
  *修复深度大于4G时，文件保存进度的显示问题
  *修复在部分通道使能的情况下，导出文本文件不正确的问题
  *修复查找特定波形时，结果与设置不符，以及越界崩溃的问题
  *修复深度为16G时，滑动窗口的滚动条越界的问题

  （示波器）
  *修复示波器自动调零不能完成的问题
  *改进示波器背景噪声的处理方式


v0.9.7.1 -- (2017-06-07)
----------
  *解决导出csv文件软件崩溃的问题
  *解决某些精简系统下，运行找不到dll文件的问题
  *增加一些解码协议（DMX512等）
  *解决老版本硬件插拔过程中驱动切换导致无法正确配置的问题

v0.9.7rc3 -- (2017-05-09)
----------
  （通用）
  *增加窗口隐藏状态下采样进度的显示
  *解决软件初始化窗口状态错误，无法最大化/最小化问题
  *解决中文安装目录下，硬件初始化不成功的问题
  *解决外接显示器切换时，软件窗口无法显示的问题
  *解决鼠标从窗口边沿移回后显示状态不正确的问题
  *解决点击状态栏无法切换窗口显示/隐藏的问题
  *解决打开非法文件软件崩溃的问题
  *改进图形的渲染方式，提高软件运行的流畅度

  （逻辑分析仪）
  *增加64位程序，扩展程序可用存储空间
  *增强stream模式，扩展最大采样深度到16G
  *增加buffer模式下停止选项，允许中途停止上传已采集的数据
  *增加协议解码中数据采样点的图形化标识
  *增加基于光标的边沿统计功能
  *增加协议搜索的位置标记，以及固定显示比例的选项
  *解决协议解码出现buffer empty error的bug
  *解决删除stack解码时，软件崩溃的问题
  *解决大深度下，触发位置导致数据显示错误的问题
  *解决某些情况下协议解码设置出现乱码的问题
  *更新协议解码器的实现，增强稳定性
  *增加插入光标时，边沿的自动吸附功能

  （示波器）
  *解决示波器单通道运行状态下，打开另外一个通道，软件崩溃的问题
  *解决stop状态下，移动垂直位置后，零点偏移的问题
  *解决单双通道切换时，数据对应错乱的问题
  *解决窗口背景被重复渲染，导致窗口颜色变化的问题

v0.9.7rc1 -- (2016-12-21)
----------
  （逻辑分析仪）
  *增强stream模式的功能，实现3通道@100M/6通道@50M/12通道@25/16通道@20M
  *改进内存结构，扩展存储深度，解决大内存申请失败的问题
  *解决通道数据间的耦合，未使能的通道不占用内存
  *增加协议设置的保存和自动载入
  *增加循环模式，支持自动触发采集
  *重新实现数据渲染的算法，使得波形显示更加精确
  *改进高级触发的逻辑，增加连续模式（脉宽）触发
  *改进光标测量的方法，支持16组任意光标间的距离显示
  *解决采样率大于100MHz时，某些情况不能正确触发的问题
  *解决触发位置显示不准确的问题
  *实现400M采样率下的串行触发
  *实现stream模式下的任意通道配置
  *改进文件保存过程的进度显示，添加保存取消功能
  *解决某些情况保存文件不成功的问题
  *解决输入非法文件软件崩溃的问题
  *解决区域解码没有图形显示的问题
  *增加时间轴显示区域映射到协议列表显示的功能
  *增加文件设备的最大高度选项，以及选项的保存和自动载入

  （示波器）
  *解决dsl文件无法正常载入的问题
  *解决单次触发波形延迟显示的问题

v0.9.6 -- (2016-08-03)
----------
  **增加文件操作的路径记忆功能
  **改进usb传输的稳定性
  **自定义UI窗口的title，使显示风格一致
  **修改配置存储路径，避免文件读写权限问题
  *优化UI显示，改为深背景色
  *修正运行过程中产生的内存泄露问题
  *增加新版示波器硬件的支持
  *改进鼠标交互的操作逻辑
  *改进多线程同步导致程序不稳定的问题
  *优化和统一设备驱动程序

  （逻辑分析仪）
  **增加协议列表内容的多行数据搜索
  **增加保存文件的触发位置和绝对触发时间
  *增加协议列表显示功能
  *增加协议内容搜索功能
  *增加协议数据导出为文本文件
  *优化协议解析模块的速度和内存使用
  *优化协议解析脚本（目前已优化的协议包括i2c, uart和spi）
  *增加协议解析的起始和结束位置自定义功能
  *增强串行触发，增加匹配内容的counter
  *改进协议解析的显示效果和设置
  *添加触发的绝对时间显示

  （示波器）
  **增加auto/trigger自动切换功能
  **增加触发灵敏度设置
  **增加触发状态显示
  **修正测量显示在某些情况下自动重置的问题
  *增加FFT频域分析模式和显示（最大支持16K深度，支持加窗函数，支持线性和db显示模式）
  *改进调零的过程，优化参数读取和设置
  *支持手动微调调零的结果
  *增加手动调整每一级放大倍数的功能
  *修正窗口大小变化时波形显示幅度的问题
  *修正测量选项在某些模式下导致软件崩溃的问题
  *修正在某些模式下启动运行无波形显示的问题


v0.9.5 -- (2015-12-08)
----------
  （逻辑分析仪）
  *增加RLE压缩模式，扩展高采样率下的采样深度
  *修改模式设置逻辑，固定通道数
  *增加逻辑分析仪的边沿计数，通道内单击然后移动鼠标就可以对任意通道进行边沿计数
  *修正多次运行协议解析时的内存泄露问题
  *增加信号最高高度的设置，解决通道数量较少时的显示问题
  *修正添加组信号时程序崩溃的情况
  *修正使能不连续通道之后出现重复通道的问题
  *修正保存文件再载入时的通道显示错误
  *增加添加标签的快捷键（双击鼠标左键）
  *修正其他显示问题和bug

  （示波器）
  *增加文件导出和载入功能
  *修正触发模式下，大时基到小时基的等待时间
  *改进波形参数的显示和设置方式
  *增加Vrms/Vmean/Vp-p的计算和显示
  *修正session载入设置时的问题
  *改进测量标尺Add和Del的逻辑
  *修正其他显示问题和bug
    
v0.9.4 -- (2015-06-20)
----------
  *增加配置保存和自动载入功能
  *增加波形观察窗口的拖拽滑动效果
  *改进dock窗口的显示，增加滚动条
  *修改其他界面显示问题

  （逻辑分析仪）
  *升级高级触发计数，从16bit到32bit
  *增加串行总线的高级触发功能
  *修正载入文件时的内存泄露问题
  *修正无采样数据时，删除group通道导致软件崩溃的问题

  （示波器）
  *增加波形窗口宽度、周期、频率、占空比以及幅度的测量
  *修正demo模式下单次采样崩溃的问题
  *增加触发释抑时间的设置功能
  *修正单双通道切换导致的崩溃或者无波形输出的问题
  *修正正常采样之前开始单次采样时，波形显示不正确的问题
  *修正单通道单次采样触发点的定位问题
  *修正某些情况下单通道使能时触发电平无法调节的问题

v0.9.3.1 ——（2015-05-21）
----------
  *修正Demo模式下的触发位置设置超出范围的问题
  *修正示波器通道1的频率测量问题
  *修正示波器方波输出频率为1KHz
  *修正无法保存（save）文件的问题
  *升级逻辑分析仪的触发计数到32bit

v0.9.3 ——（2015-05-06）
----------
  *升级到qt5的库
  *修改stdc++11的编译问题
  *改善逻辑分析仪的测量功能，提高测量的精确度
  *增加逻辑分析仪模式下占空比的测量
  *解决逻辑分析仪测量时超出数据类型边界的错误
  *增加export选项，导出逻辑分析仪数据为csv/vcd/gnuplot/zip文件
  *增加export选项，导出示波器数据为csv文件
  *增加示波器x1/x10/x100的探头选项
  *在示波器模式下增加鼠标跟随测量以及插入光标的操作
  *修正示波器的频率测量问题，并改进测量精度
  *增加触发位置的电压值显示功能
  *改进示波器设置触发后波形偶尔消失的问题
  *改进示波器触发点的检测和生成
  *修正示波器stream模式下的触发功能
  *修正逻辑分析仪stream模式下设置触发位置后，采样数据重复的问题
  *修正模式切换后设置无法恢复的问题
  *采样参数切换时，保留通道参数的设置
  *修正采样中途停止后，协议解析无法完成的问题
  *修正其他的显示问题

v0.9.2 ——（2015-03-28）
----------
  *改进硬件配置的逻辑，解决部分USB端口无法使用的问题
  *改进USB数据传输的稳定性，解决某些情况下出现的“Failed to Start Session”错误
  *解决逻辑分析仪内存申请失败时软件出现崩溃的情况，改为跳出提示窗口
  *解决逻辑分析仪在Stream模式下信号采样时钟的频率不正确的问题
  *解决逻辑分析仪的协议解析中可视按钮的设置问题
  *解决示波器单通道使能时采样波形出现锯齿的问题
  *改进示波器的波形显示方式，在低频时采用滚动显示的方式显示连续波形
  *时间轴的从最长400ms/div增加到10s/div
  *改进触发电平的设置，使其跟随垂直方向的偏移
  *解决示波器不同通道之间时间轴调节不同步的问题


v0.9.1 ——（2015-03-18）
----------
  *解决DSCope运行过程双击显示区域弹出错误窗口的问题
  *解决DSCope调零过程中导致波形无法正常显示的问题
  *解决DSCope在单通道模式下，信号频率测量不正常的问题
  *解决DSCope的采样深度和采样频率的设置调节问题
  *解决DSCope的垂直调节和水平调节转盘的使能错误问题
  *其他的bug修正


v0.9.0 ——（2015-03-16）
----------
  *支持DSLogic Pro和DSCope硬件的初始版本
